Außenwandverkleidung als senkrechte Leistenkonstruktion in sichtbarer Befestigungsausführung

**Produkt:** **DURApatina** **Deckleiste keilgezinkt**

die behandelte Massivholzfassade mit natürlichem Holzcharakter

DURApatina Massivholzschalung Weisstanne Sichtseite mit feinem Bandsägeschnitt,

Profilquerschnitt 21x65mm

21x92mm

21x116mm

21x140mm

als Rechteckprofil

Längen: 3000mm bis 6000mm auf Maß

Längsstösse sind fachgerecht auszuführen

Ausführung: **Ausführung und Anteile des jeweiligen Profils gem. den Plänen des Architekten**

Qualität: **DURApatina Premium keilgezinkt**

Allseitig mit DURApatina Oberfläche vorvergraut.

Astarme Qualität gem. Qualitätskriterien DURAsidings, Rift- bzw. Halbrifteinschnitt

* Starke Hydrophobierung (reduzierte Wasseraufnahme)
* Schutz vor oberflächlichen Schimmel- u. Algenbewuchs
* UV-Schutz durch UV-Schutzpigmentierung
* keine Blasenbildung, keine Wasserränder

Produktgarantie:15 Jahre auf nicht streichen

Schnittkanten: Schnittkanten sind gegeben falls zu brechen

Sämtliche Schnittkanten müssen im Hirnholzbereich mit der entsprechenden original Beistreichfarbe 1-fach nachgestrichen werden.

Farbton: Aus DURA PATINA Farbkollektion nach Angabe des Architekten

Richtqualität: DURApatina Massivholzschalung

Befestigung: In vor beschriebene Unterkonstruktionsleiste mittels 1 Stk A2 Schrauben z.B. 4,0x50mm pro Kreuzungspunkt.

Lieferant: Woodpecker Group AG

Heuberg 7

4051 Basel

**……m² ………CHF**